Описание:

СТОРМ Proxy-8 (220) – суперавтоматический стенд виброконтроля и балансировки колес от российской компании "СТОРМ": произведен и собран на заводе в Санкт-Петербурге. Максимально быстрый благодаря увеличенному расстоянию от корпуса до колеса, автоматическому зажиму колеса, подсветке диска, лазерной навигации, электромагнитному тормозу и ультразвуковому датчику. Производительность в два раза выше автоматов от конкурентов: до 160 отбалансированных колес в час.

Стенд диагностики колесных дисков. Нагружает дископравный стенд работой в три раза выше обычного балансировочного стенда.

Надежность с гарантией 18 месяцев.

Балансировочный стенд СТОРМ Proxy-8 (220) - прецизионное (высокоточное) устройство с микропроцессорным управлением и обработкой информации и предназначен для диагностики дисков и балансировки колес легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков с диаметром диска до 30 дюймов и шириной до 20 дюймов.

В процессе балансировки обеспечивает измерения статического (при свободном вращении) и динамического (при вращении на высокой скорости) дисбаланса колеса и вычисление масс корректирующих грузов и их положения в двух плоскостях коррекции (на наружной и внутренней сторонах диска колеса) за один цикл измерения.

Полный цикл измерения колеса R14 - 5 секунд (разгон, измерение, торможение)
Полный цикл измерения колеса R20 - 8 секунд (разгон, измерение, торможение)

Proxy-8 (220) - самый бюджетный стенд из линейки балансировочных станков с виброконтролем. Отличается от стендов с пневмоприжимом Proxy-8p и Proxy-8pi наличием функции автоматического закручивания прижимной гайки.

Особенности:

Удлиненный вылет вала - обеспечивает возможность установки широких колес и удобный доступ к внутренней плоскости колеса для установки грузиков. 
Автоматическое закручивание прижимной гайки простым нажатием педали - для закрепления колеса на валу.
Автоматический ввод параметров колеса. Функция «AUTO-SONAR» заменяет штангу измерения ширины колеса и делает возможным считывание параметров диска в автоматическом режиме при помощи ультразвукового датчика. 
Функция автоматического определения вида корректирующего груза - самоклеящийся или набивной.
Функция «AUTOSUPPLY» - режим автоматического приведения колеса в позиции установки корректирующих грузов.
Функция «Лазерного наведения» в режиме «6 часов» - специальный лазер-линия красного спектра указывает оператору, где следует чистить, обезжиривать и приклеивать самоклеящиеся груза.
Функция «AUTOPROGRAMM» позволяет использовать станок в любых автоматических и полуавтоматических режимах без нажатия кнопок (станок сам выбирает необходимый режим и интеллектуально подстраивается под привычки оператора).
Функция «AUTOSTICK» для точной установки клеящихся грузов с помощью рукоятки выдвижной штанги.
Функция «Проверка биения диска» с выводом графика кривизны диска на экран, которая позволяет выявить кривые места на диске и наглядно показать клиенту, что требуется дополнительная операция правки диска или его замена.
Программа «Семь операторов», позволяющая обслуживать одновременно несколько автомобилей с разными типами и размерами колес, переход от одного размера колеса к другому обеспечивается путём переключения операторов.
Функция «MEMORY» позволяет вести статистику работы станка (количество запусков, количество положительных результатов, сумма потраченных за единицу времени набивных и клеящихся грузов) не только суммарную за период, но и в индивидуальном порядке отдельно по каждому оператору, а также сохранять большое количество настроек станка отдельно для каждого оператора.
Функция «MOTO» делает возможным работу с колесами мотоциклов (комплект мото-адаптеров - опция).
SVGA монитор с высококачественной 3D-графикой для отображения информации. При этом функция «3D-Disk» позволяет видеть на мониторе объемную проекцию колеса.
Светодиодная подсветка внутренней плоскости колеса осуществляется с помощью двух мощных светодиодов, расположенных на корпусе станка со стороны шпинделя.
Электромагнитный тормоз сокращает время торможения колеса - применяется дополнительно к торможению, производимому двигателем станка.
Эргономичная конструкция позволяет устанавливать стенд Proxy-8 вплотную к стене.
