Описание:

Станок балансировочный Патриот 3 - прецизионное (высокоточное) устройство с микропроцессорным управлением и обработкой информации и предназначен для балансировки колес легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков с диаметром диска от 9 до 24 дюймов (при ручном вводе до 30 дюймов) и шириной от 3 до 20 дюймов.

Обеспечивает измерения статического (при свободном вращении) и динамического (при вращении на высокой скорости) дисбаланса колеса и вычисление масс корректирующих грузов и их положения в двух плоскостях коррекции (на наружной и внутренней сторонах диска колеса) за один цикл измерения.

Удобная эргономика стенда, большое количество ячеек для корректирующих грузов.

Лицевая панель с мембранной клавиатурой образует удобный интерфейс, обеспечивающий кроме индикации величины и места установки корректирующих грузов, дополнительную индикацию диаметра и ширины балансируемого колеса. Кнопки клавиатуры имеют тактильный эффект.

Управление различными рабочими режимами и включение требуемых функций обеспечивается нажатием одной кнопки, что существенно упрощает процесс работы и сокращает время подготовительных операций.

Электромагнитный тормоз для максимально удобной установки грузов и ускорения процесса торможения колеса после измерения дисбаланса.

Длинный резьбовый вал диаметром 40 мм со всеми характеристиками для использования различных адаптеров немецкого производителя HAWEKA.

Выдвижная штанга обеспечивает автоматический ввод двух параметров: диаметр балансируемого колеса и дистанцию до внутренней плоскости коррекции (ширина вводится вручную и измеряется при помощи крон-циркуля).  

Среднее время разгона обычного колеса 2.5 секунды (время изменения 4 секунды, время торможения от 1 секунды).

Особенности:

Программы ALU1-ALU5 позволяют получить правильные результаты измерения масс корректирующих грузов для нестандартных мест их установки.
Функция «Split» используется при балансировке колёс с высококачественными дисками из лёгких сплавов для сохранения внешнего вида колеса за счёт установки невидимых снаружи корректирующих грузов за спицами диска.
Функция «Два оператора» позволяет обслуживать одновременно два автомобиля с разными типами и размерами колес, переход от одного размера к другому обеспечивается нажатием одной кнопки. 

Комплект поставки:

Станок балансировочный - 1 шт.
Защитный кожух - 1 шт.
Комплект конусов (три конуса: малый, средний, большой) - 1 шт.
Резьбовой вал ТР 40х3 с болтом М12*220- 1 шт.
Быстросъемная гайка СТОРМ Д40 - 1 шт.
Кольцо пластиковое - 1 шт.
Фланец (чашка) гайки с резиновым кольцом - 1 шт.
Пружина коническая - 1 шт.
Клещи специальные - 1 шт.
Кронциркуль - 1 шт.
Кабель питания - 1 шт. 
Руководство по эксплуатации - 1 шт.