Описание:

Станок балансировочный Левша 2 прецизионное (высокоточное) устройство с микропроцессорным управлением и обработкой информации и предназначен для балансировки колес легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.

Обеспечивает измерения статического (при свободном вращении) и динамического (при вращении на высокой скорости) дисбаланса колеса и вычисление масс корректирующих грузов и их положения в двух плоскостях коррекции (на наружной и внутренней сторонах диска колеса) за один цикл измерения.

Полуавтоматический балансировочный стенд эконом класса Левша 2. Вычислительная часть построена на быстродействующем 32-разрядном процессоре с ядром ARM-7, производства фирмы Philips. Расширено программное обеспечение.

Введена программа "Два оператора", позволяющая обслуживать одновременно два автомобиля с разными типами и размерами колес, переход от одного размера колеса к другому обеспечивается нажатием одной кнопки.

Удобная и эргономичная лицевая панель с мембранной клавиатурой образует удобный интерфейс, обеспечивающий кроме индикации величины и места установки корректирующих грузов, дополнительную индикацию диаметра и ширины балансируемого колеса. 

Управление различными рабочими режимами и включение требуемых функций обеспечивается нажатием одной кнопки, что существенно упрощает процесс работы и сокращает время подготовительных операций. 

Вал диаметром 40 мм для быстрой и более качественной балансировки колес. 

Выдвижная штанга обеспечивает автоматический ввод двух параметров: диаметр балансируемого колеса и дистанцию до внутренней плоскости коррекции.

Особенности:

Автоматический ввод геометрических параметров (диаметр, ширина диска и дистанция от корпуса до внутренней стороны диска).
Программы ALU1-ALU5 (позволяют получить правильные результаты измерения масс корректирующих грузов для нестандартных мест их установки).
Функция "Два оператора".
Настройка программы измерения дисбаланса при включении (настройка нуля). Дисбаланс менее 8 г (заводская установка) на любой плоскости коррекции не показывается, на индикаторах высвечивается "0".
Программа автоматической калибровки (настройка правильности показаний балансировочного станка и правильности измерения масс корректирующих грузов).
Программа самодиагностики (режим ТЕСТ).
Просмотр числа отбалансированных колес (счетчик отбалансированных колес). 

Комплект поставки:

Станок балансировочный - 1 шт.
Защитный кожух - 1 шт.
Комплект конусов - 1 шт.
Резьбовой вал ТР 40х3 - 1 шт.
Быстросъемная гайка - 1 шт.
Втулка гайки - 1шт.
Фланец (чашка) гайки с резиновым кольцом - 1 шт.
Пружина коническая - 1 шт.
Клещи специальные - 1 шт.
Кронциркуль - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.