Описание:

Proxy-7p – балансировочный станок от российской компании "СТОРМ": произведен и собран на заводе в Санкт-Петербурге.

Обладает производительностью в два раза выше, чем у автоматов конкурентов: до 180 отбалансированных колес в час. Сочетает в себе надежность с гарантией 18 месяцев. Является максимально быстрым балансировочным оборудованием благодаря пневматическому прижиму колеса, подсветке диска, лазерной навигации, электромагнитному тормозу и ультразвуковому датчику.

Балансировочный стенд Proxy-7p - прецизионное (высокоточное) устройство с микропроцессорным управлением и обработкой информации и предназначен для балансировки колес легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков с диаметром диска до 30 дюймов и шириной до 20 дюймов.

Обеспечивает измерения статического (при свободном вращении) и динамического (при вращении на высокой скорости) дисбаланса колеса и вычисление масс корректирующих грузов и их положения в двух плоскостях коррекции (на наружной и внутренней сторонах диска колеса) за один цикл измерения.

Особенности:

Пневматическое устройство для закрепления колеса на валу, заменяющие резьбовую шпильку и быстросъемную гайку. Такое устройство, во-первых, сокращает время закрепления колеса на валу станка и, во-вторых, обеспечивает постоянное усилие зажатия колеса, независимо от усилия, прикладываемого оператором к рукоятке зажимной гайки.
Двухкоординатная измерительная линейка (выдвижная штанга) позволяет автоматически задавать дистанцию и диаметр в плоскостях, где будут устанавливаться балансировочные грузы. При этом программное обеспечение имеет функцию «AUTOPROGRAMM», позволяющую автоматически задавать схему расположения балансировочных грузов для стальных и алюминиевых дисков, и функцию «AUTOSTICK» для точной установки клеящихся грузов с помощью рукоятки выдвижной штанги.
Светодиодная подсветка. Подсветка включается при вводе параметров диска с помощью штанги дистанции, после измерения дисбаланса колеса, во время установки грузиков с помощью выдвижной штанги и так же возможно включать и выключать подсветку во время визуальной проверки диска на биение. В настройках станка функцию подсветки возможно отключить и изменить время ее работы.
SVGA монитор с высококачественной 3D-графикой для отображения информации. При этом функция «3D-Disk» позволяет видеть на мониторе объемную проекцию колеса. Это дает возможность без дополнительных отметок сразу чистить и обезжиривать места приклеивания балансировочных грузов.
Программы для высококачественной балансировки колёс с дисками из легких сплавов станок: «Split» - для скрытой установки грузиков за спицами и «Opt» - для оптимального расположения шины на диске.
Функция «AUTOSUPPLY» автоматически доворачивает колесо до нужного угла, что позволяет не вращать его вручную.
Функция «MEMORY» позволяет вести статистику работы станка (количество запусков, количество положительных результатов, сумма потраченных за единицу времени набивных и клеящихся грузов) не только суммарную за период, но и в индивидуальном порядке отдельно по каждому оператору, а также сохранять большое количество настроек станка отдельно для каждого оператора.
Блок вычислителя построен на суперсовременном высокопроизводительном микропроцессоре фирмы Texas Instruments, предназначенном для индустриальных применений.
Конструкция рабочей части шпинделя станка позволяет устанавливать любые адаптеры для закрепления колёс фирм «СТОРМ» и «HAWEKA», в том числе мотоадаптеры, фланцевые, кулачковые и цанговые.
Электромагнитный тормоз сокращает время торможения колеса (применяется дополнительно к торможению, производимому двигателем станка).
Лазерная навигация в режиме «6 часов» - линия, указатель положения места установки для повышения точности установки клеящихся грузов.
Функция «Проверка биения диска», которая позволяет визуально оценить степень кривизны диска.

Комплект поставки: 

Станок балансировочный - 1 шт.
Защитный кожух с ультразвуковым датчиком для автоматического измерения ширины диска колеса - 1 шт.
Комплект конусов для колес легковых автомобилей (3 шт.) - 1 шт.
Наконечник вала с механизмом пневмозажима - 1 шт.
Захват пневматического зажимного устройства - 1 шт.
Втулка захвата - 1 шт.
Фланец (чашка) захвата с резиновым кольцом - 1 шт.
Пружина коническая (может быть установлена во внутреннюю полость фланца вала, в этом случае внутренняя полость закрыта крышкой, зафиксированной запорным кольцом) - 1 шт.
Клещи специальные - 1 шт.
ЖК монитор - 1 шт.
Кабель питания - 1 шт.
Руководство по эксплуатации -1 шт.