Описание:

Станок балансировочный ЛС-32 MAXI PM – универсальное прецизионное (высокоточное) устройство с микропроцессорным управлением и обработкой информации, предназначен для балансировки колес как грузовых, так и легковых автомобилей с диаметром диска от 9 до 28 дюймов (при ручном вводе до 30 дюймов) и шириной от 3 до 20 дюймов.

Обеспечивает измерения статического (при свободном вращении) и динамического (при вращении на высокой скорости) дисбаланса колеса и вычисление масс корректирующих грузов и их положения в двух плоскостях коррекции (на наружной и внутренней сторонах обода колеса) за один цикл измерения.

Для отображения информации станок оснащен 21-дюймовым VGA монитором с высококачественной 3D графикой.

Блок вычислителя построен на суперсовременном высокопроизводительном микропроцессоре, предназначенном для индустриальных применений.

Экономичный электропривод, построенный на специализированных матрицах фирмы «Mitsubishi».

Вал диаметром 40 мм для быстрой и более качественной балансировки колес. Три вида конусов к нему в стандартной комплектации.

Двухкоординатная измерительная линейка (выдвижная штанга) позволяет автоматически задавать дистанцию и диаметр в плоскостях, где будут устанавливаться корректирующие грузы.

Электромагнитный тормоз позволяет фиксировать колесо в любом положении. 

Для упрощения транспортировки колес от места снятия их с грузовика до станка и помощи при посадке тяжелых колес (до 200 кг) на вал станка балансировочный стенд ЛС-32 MAXI PM комплектуется тележкой, в которую встроен подъемник с пневматическим приводом (подъем и спуск колеса осуществляется при помощи пневмоцилиндров, и управляется оператором через джойстик, что существенно экономит время и силы оператора).

Самая модернизированная модель в линейке балансировочных станков ЛС–32. 
Основные отличия: 21-дюймовый  VGA монитор с высококачественной 3D графикой, подкатная тележка с пневмоприводным подъемником,  функция «Четыре оператора», функция «Opt», режим автоматического приведения колеса в позиции установки корректирующих грузов.

Особенности:

Два режима работы: режим 1 (легковой) - балансировка колес весом до 65 кг (колеса легковых автомобилей и легких грузовиков типа «Газель») и режим 2 (грузовой) - балансировка колес весом до 200 кг (колеса грузовых автомобилей).
Автоматическое распознавание размеров колеса и включение соответствующего режима.
Режим автоматического приведения колеса в позиции установки корректирующих грузов.
Программы ALU1-ALU5 позволяют получить правильные результаты измерения масс корректирующих грузов для нестандартных мест их установки.
Программы для высококачественной балансировки колёс с дисками из легких сплавов станок: «Split» - для скрытой установки грузиков за спицами и «Opt» - для оптимального расположения шины на диске.
Настройка «нуля»: настройка программы измерения дисбаланса при включении. Дисбаланс менее 8 г для легкового / менее 50 г для грузового режимов (заводская установка) на любой плоскости коррекции не показывается, на индикаторах высвечивается «0».
Функция «Четыре оператора» позволяет обслуживать одновременно четыре автомобиля с разными типами и размерами колес, а также сохранять большое количество настроек станка отдельно для каждого оператора. Переход от одного размера колеса к другому обеспечивается путём переключения операторов.
Счетчик отбалансированных колес (просмотр числа отбалансированных колес не только суммарно за период, но и в индивидуальном порядке отдельно по каждому оператору).
Функция «Включение электромагнита при торможении»: для сокращения времени торможения колеса (дополнительно к торможению, производимому двигателем станка).
Программа автоматической калибровки (настройка правильности показаний балансировочного станка и правильности измерения масс корректирующих грузов).
Программа самодиагностики (режим ТЕСТ).

Комплект поставки: 

Станок балансировочный - 1 шт.
Защитный кожух - 1 шт.
Комплект конусов (3 шт.) - 1 шт.
Резьбовой вал ТР 40х3 - 1 шт.
Зажимная гайка с втулкой - 1 шт.
Втулка гайки удлиненная - 1 шт.
Фланец (чашка) гайки с резиновым кольцом - 1 шт.
Пружина коническая - 1 шт.
Клещи специальные - 1 шт.
Кронциркуль - 1 шт.
Комплект приспособлений для крепления колес грузовых автомобилей (стальной диск (2 шт.), дюралевый диск, шпилька (5 шт.), гайка шпильки (5 шт.)) - 1 шт.
Подкатная пневмо-тележка для установки тяжелых колес - 1 шт.
ЖК монитор - 1 шт. 
Кабель питания - 1 шт. 
Руководство по эксплуатации - 1 шт. 