Описание:

СТОРМ Proxy-8pi (220)– суперавтоматический стенд виброконтроля и балансировки колес от российской компании «СТОРМ»: произведен и собран на заводе в Санкт-Петербурге.

Балансировочный стенд СТОРМ Proxy-8pi (220) - прецизионное (высокоточное) устройство с микропроцессорным управлением и обработкой информации, предназначен для диагностики дисков и балансировки колес легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков с диаметром диска до 30 дюймов и шириной до 20 дюймов.

В процессе балансировки обеспечивает измерения статического (при свободном вращении) и динамического (при вращении на высокой скорости) дисбаланса колеса и вычисление масс корректирующих грузов и их положения в двух плоскостях коррекции (на наружной и внутренней сторонах диска колеса) за один цикл измерения.

Полный цикл измерения колеса R14 - 5 секунд (разгон, измерение, торможение).
Полный цикл измерения колеса R20 - 8 секунд (разгон, измерение, торможение).

Описание:

Удлиненный вылет вала обеспечивает возможность установки широких колес и удобный доступ к внутренней плоскости колеса для установки грузиков. 
Пневматическое устройство для закрепления колеса на валу, заменяющие резьбовую шпильку и быстросъемную гайку. Такое устройство, во-первых, сокращает время закрепления колеса на валу станка и, во-вторых, обеспечивает постоянное усилие зажатия колеса, независимо от усилия, прикладываемого оператором к рукоятке зажимной гайки.
Автоматический ввод параметров колеса. Функция «AUTO-SONAR» заменяет штангу измерения ширины колеса и делает возможным считывание параметров диска в автоматическом режиме при помощи ультразвукового датчика. 
Функция автоматического определения вида корректирующего груза - самоклеящийся или набивной.
Функция «AUTOSUPPLY» - режим автоматического приведения колеса в позиции установки корректирующих грузов.
Функция «Лазерного наведения» - специальный лазер-точка красного спектра точно указывает оператору конкретное место в разных плоскостях в режиме «6 часов», где следует чистить, обезжиривать и приклеивать самоклеящиеся грузы.
Функция «AUTOPROGRAMM» позволяет использовать станок в любых автоматических и полуавтоматических режимах без нажатия кнопок (станок сам выбирает необходимый режим и интеллектуально подстраивается под привычки оператора).
Функция «AUTOSTICK» для точной установки клеящихся грузов с помощью рукоятки выдвижной штанги.
Функция «Проверка биения диска» с выводом графика кривизны диска на экран, которая позволяет выявить кривые места на диске и наглядно показать клиенту, что требуется дополнительная операция правки диска или его замена.
Программа «Семь операторов», позволяющая обслуживать одновременно несколько автомобилей с разными типами и размерами колес, переход от одного размера колеса к другому обеспечивается путём переключения операторов.
Функция «MEMORY» позволяет вести статистику работы станка (количество запусков, количество положительных результатов, сумма потраченных за единицу времени набивных и клеящихся грузов) не только суммарную за период, но и в индивидуальном порядке отдельно по каждому оператору, а также сохранять большое количество настроек станка отдельно для каждого оператора.
Функция отправки на e-mail различной информации о работе станка и результатов диагностики колес.
Функция «MOTO» делает возможным работу с колесами мотоциклов (комплект мото-адаптеров - опция).
SVGA монитор с высококачественной 3D-графикой для отображения информации. При этом функция «3D-Disk» позволяет видеть на мониторе объемную проекцию колеса.
Светодиодная подсветка. Подсветка включается после измерения дисбаланса колеса, во время установки грузиков с помощью выдвижной штанги и так же возможно включать и выключать подсветку во время визуальной проверки диска на биение. В настройках станка функцию подсветки можно отключить или изменить время ее работы.
Конструкция рабочей части шпинделя станка позволяет устанавливать любые адаптеры для закрепления колес фирм «СТОРМ» и «HAWEKA», в том числе мотоадаптеры, фланцевые, кулачковые и цанговые.
Электромагнитный тормоз сокращает время торможения колеса - применяется дополнительно к торможению, производимому двигателем станка.
Эргономичная конструкция позволяет устанавливать стенд Proxy-8pi вплотную к стене.