**Комплект аккумуляторщика**

**Общие сведения**

 Комплект аккумуляторщика применяется для обслуживания стартерных АКБ. При помощи набора инструментов можно производить регулировку аккумуляторной батареи, определять и корректировать уровень, плотность электролита, осуществлять съем наконечников АКБ, производить очистку проводов, извлекать и устанавливать батарею.

**Комплект аккумуляторщика состоит из:**

- ящика для хранения и транспортировки;

- приспособления для зачистки клемм АКБ;

- приспособления для снятия клемм АКБ;

- приспособления для переноса АКБ;

- профессионального комплекта для обслуживания клемм;

- стеклянной трубки;

- ключей гаечных комбинированных 10, 12, 13, 14;

- ареометра;

- палочки-мешалки;

- клещей для снятия изоляции;

- пробника аккумуляторного.

**Технические характеристики комплекта аккумуляторщика:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Примечание** |
| Приспособление для зачистки | 1 | Для зачистки наконечников проводов и клемм АКБ |
| Приспособление для снятия |  | Для снятия наконечников проводов с клемм |
| Приспособления для демонтажа | 1 | Приспособление для переноса АКБ  Профессиональный комплект для обслуживания клемм |
| Клещи |  | Для снятия изоляции |
| Пробник аккумуляторный  Ареометр  Палочка-мешалка  Трубка стеклянная  Ключ комбинированный 10, 12, 13, 14  Ящик инструментальный | 1 | Для определения степени заряженности и исправности АКБ  Для замера плотности жидкости  Для определения уровня электролита в АКБ  Переносной, 43х34х30см |
|  |  |  |
|  | 1 |  |
|  | 1 |  |
|  | 4 |  |
|  | 1 |  |
|  | 1 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |