Описание:

Калибровочное устройство «Тест-ротор» предназначен для калибровки всех станков «СТОРМ». Представляет собой эталонное колесо.

При помощи «Тест-ротора» очень легко проверить состояние вала и балансировочного стенда в целом. Эталонное колесо «СТОРМ» имитирует автомобильное колесо в сборе размером 7 J х 17, но в отличие от обычного колеса удобнее в работе, гарантированно точнее и имеет меньшие габариты и вес.

Комплект поставки:

Грузы 20, 75, 100 грамм.
Удлинитель для калибровки линеек дистанции на станках Левша 2, Патриот 3, Plaza.
Специальный ключ для отвинчивания пневмо-шпильки на станках Proxy 6-p и Proxy 6-pc.
Кейс для безопасной транспортировки.
Прикрепленные документы:
Руководство по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!!! Без данного комплекта не возможно качественно откалибровать новые "быстрые" станки линейки Plaza, Proxy.

