Описание:

Strike STORM (220) – автоматический балансировочный станок от российской компании "СТОРМ": произведен и собран на заводе в Санкт-Петербурге.
 
Сочетает в себе надежность с гарантией 18 месяцев.
Автомат с производительностью до 120 отбалансированных колес в час.
Максимально быстрый благодаря автоматическому зажиму колеса, подсветке диска, лазерной навигации и электромагнитному тормозу.
Самый быстрый в своем и классе на уровень выше любого конкурента.

Автоматический балансировочный стенд СТОРМ Strike (220) STORM - прецизионное (высокоточное) устройство с микропроцессорным управлением и обработкой информации, предназначен для балансировки колес легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков с диаметром диска до 28 дюймов и шириной до 20 дюймов.

Обеспечивает измерения статического (при свободном вращении) и динамического (при вращении на высокой скорости) дисбаланса колеса и вычисление масс корректирующих грузов и их положения в двух плоскостях коррекции (на наружной и внутренней сторонах диска колеса) за один цикл измерения.

Особенности:

Автоматическое закручивание прижимной гайки простым нажатием педали - для закрепления колеса на удлиненном валу.
Двухкординатная измерительная линейка (выдвижная штанга) позволяет автоматически задавать дистанцию и диаметр в плоскостях, где будут устанавливаться балансировочные грузы. При этом программное обеспечение имеет функцию AUTOPROGRAMM, позволяющую автоматически задавать схему расположения балансировочных грузов для стальных и алюминевых дисков, исходя из этих данных рассчитывая ширину АВТОМАТИЧЕСКИ.
Светодиодная подсветка. Подсветка осуществляется с помощью двух мощных светодиодов, расположенных на корпусе станка со стороны шпинделя.
Красивая лицевая панель с цыфровым дисплеем и диодной панелью визуализации мест установки корректирующих грузов (без LCD монтора).
Лазерная навигация в режиме «6 часов» - линия, указатель положения места установки для повышения точности установки клеящихся грузов.
Программы для высококачественной балансировки колес с дисками из легких сплавов: «Split» - для скрытой установки грузиков за спицами.
Программа «два оператора», позволяющая обслуживать одновременно несколько автомобилей с разными типами и размерами колес, переход от одного размера колеса к другому обеспечивается путём переключения операторов.
Функция «MEMORY» позволяет вести статистику работы станка (количество положительных результатов балансирования).
Функция «MOTO» делает возможным работу с колесами мотоциклов (комплект мото-адаптеров - опция).
Блок вычислителя построен на суперсовременном высокопроизводительном микропроцессоре фирмы Texas Instruments, предназначенном для индустриальных применений.
Конструкция рабочей части шпинделя станка позволяет устанавливать любые адаптеры для закрепления колес фирм «СТОРМ» и «HAWEKA», в том числе мотоадаптеры, фланцевые, кулачковые и цанговые.
Электромагнитный тормоз сокращает время торможения колеса (применяется дополнительно к торможению, производимому двигателем станка).

Комплект поставки:

Станок балансировочный - 1 шт.
Защитный кожух (локер) - 1 шт.
Комплект конусов для легковых колес автомобилей (3 шт.) - 1 шт.
Шпилька ТР 40х3 - 1 шт.
Болт с шайбой - 1 шт.
Быстросъемная гайка СТОРМ - 1 шт.
Кольцо СТОРМ - 1 шт.
Фланец (чашка) гайки с резиновым кольцом СТОРМ - 1 шт.
Пружина коническая - 1 шт.
Клещи специальные - 1 шт.
Болт с шайбой М4 - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
