Описание:

Plaza-2 (220) – автоматический балансировочный станок от российской компании "СТОРМ": произведен и собран на заводе в Санкт-Петербурге. 
Сочетает в себе надежность с гарантией 18 месяцев.
Автомат с производительностью до 120 отбалансированных колес в час.
Максимально быстрый благодаря автоматическому зажиму колеса, подсветке диска, лазерной навигации и электромагнитному тормозу.
Самый быстрый в своем и классе на уровень выше.

Автоматический балансировочный стенд СТОРМ Plaza-2 (220) - прецизионное (высокоточное) устройство с микропроцессорным управлением и обработкой информации и предназначен для балансировки колес легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков с диаметром диска до 28 дюймов и шириной до 20 дюймов.

Обеспечивает измерения статического (при свободном вращении) и динамического (при вращении на высокой скорости) дисбаланса колеса и вычисление масс корректирующих грузов и их положения в двух плоскостях коррекции (на наружной и внутренней сторонах диска колеса) за один цикл измерения.


Особенности:

Автоматическое закручивание прижимной гайки простым нажатием педали - для закрепления колеса на удлиненном валу.
Двухкординатная измерительная линейка (выдвижная штанга) позволяет автоматически задавать дистанцию и диаметр в плоскостях, где будут устанавливаться балансировочные грузы. При этом программное обеспечение имеет функцию AUTOPROGRAMM, позволяющую автоматически задавать схему расположения балансировочных грузов для стальных и алюминевых дисков, исходя из этих данных рассчитывая ширину АВТОМАТИЧЕСКИ.
Светодиодная подсветка. Подсветка осуществляется с помощью двух мощных светодиодов, расположенных на корпусе станка со стороны шпинделя.
SVGA монитор с высококачественной 3D-графикой для отображения информации. При этом функция «3D-Disk» позволяет видеть на мониторе объемную проекцию колеса. Это дает возможность без дополнительных отметок сразу чистить и обезжиривать места приклеивания балансировочных грузов.
Лазерная навигация в режиме «6 часов» - линия, указатель положения места установки для повышения точности установки клеящихся грузов.
Программы для высококачественной балансировки колес с дисками из легких сплавов: «Split» - для скрытой установки грузиков за спицами и «Opt» - для оптимального расположения шины на диске.
Программа «Семь операторов», позволяющая обслуживать одновременно несколько автомобилей с разными типами и размерами колес, переход от одного размера колеса к другому обеспечивается путём переключения операторов.
Функция «MEMORY» позволяет вести статистику работы станка (количество запусков, количество положительных результатов, сумма потраченных за единицу времени набивных и клеящихся грузов) не только суммарную за период, но и в индивидуальном порядке отдельно по каждому оператору, а также сохранять большое количество настроек станка отдельно для каждого оператора.
Функция «MOTO» делает возможным работу с колесами мотоциклов (комплект мото-адаптеров - опция).
Функция «Проверка биения диска», которая позволяет визуально оценить степень кривизны диска.
Блок вычислителя построен на суперсовременном высокопроизводительном микропроцессоре фирмы Texas Instruments, предназначенном для индустриальных применений.
Конструкция рабочей части шпинделя станка позволяет устанавливать любые адаптеры для закрепления колес фирм «СТОРМ» и «HAWEKA», в том числе мотоадаптеры, фланцевые, кулачковые и цанговые.
Электромагнитный тормоз сокращает время торможения колеса (применяется дополнительно к торможению, производимому двигателем станка).


Комплект поставки:

Станок балансировочный - 1 шт.
Защитный кожух (локер) - 1 шт.
Комплект конусов для легковых колес автомобилей (3 шт.) - 1 шт.
Шпилька ТР 40х3 - 1 шт.
Болт с шайбой - 1 шт.
Быстросъемная гайка СТОРМ - 1 шт.
Кольцо СТОРМ - 1 шт.
Фланец (чашка) гайки с резиновым кольцом СТОРМ - 1 шт.
Пружина коническая - 1 шт.
Клещи специальные - 1 шт.
ЖК монитор 21” - 1 шт.
Болт с шайбой М4 - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
